**Инструкция по использования присосок.**

1. **Условия хранения:**
   1. Изделия должны храниться в закрытых складских помещениях при температуре от -10оС до плюс 30оС на поддонах, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
   2. Изделия должны быть защищены от прямых солнечных лучей, масел, бензина, кислот, органических растворителей и других разрушающих веществ.
   3. При транспортировке при температуре ниже 0оС перед вскрытием упаковки и применением изделия должны быть выдержаны в течение суток в помещении с температурой не ниже 15оС.
   4. Рекомендуемая температура эксплуатации не ниже +15 оС.
2. **Подготовка поверхности:**
   1. Изделие возможно крепить к стеклу и другим гладким ровным поверхностям.
   2. Перед установкой изделий поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, жира, масла и других загрязнений.